|  |  |
| --- | --- |
| **Шаг 7.**  Наденьте сетку (Р) на обод (АА) баскетбольной корзины, как показано на рисунке ниже. | **РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**  **БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ЩИТ DFC**  Артикул: BOARD54G    ВНИМАНИЕ: Неправильная установка и эксплуатация стойки может привести к серьёзным травмам и повреждениям.  **ВИСНУТЬ НА КОЛЬЦЕ СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО**  **ПРИМЕЧАНИЕ:**  Сборка и установка всех баскетбольных стоек, включая те, что используются для демонстрации, должна производиться согласно инструкции. Несоблюдение инструкции может привести к серьезным травмам.  Перед сборкой внимательно изучите все предостережения и рекомендации. Дети могут пользоваться стойкой только под присмотром взрослых. Сборка тренажёра должна выполняться двумя взрослыми людьми.  Мы признательны за покупку нашей продукции. Уверены, вы останетесь довольны своим выбором. |
| |  |  | | --- | --- | | **ВНИМАНИЕ** | **Перед началом работы с баскетбольной стойкой обязательно ознакомьтесь со всеми мерами предосторожностями, указанными ниже. Несоблюдение данных рекомендаций может стать причиной серьёзных травм и/или повреждения оборудования.** | | **Для безопасной эксплуатации конструкции ее владелец должен проследить, чтобы все игроки знали следующие правила и придерживались их:**   * Не висите на кольце или любой другой части стойки/щита, включая баскетбольный щит или сетку. * Во время игры, особенно при исполнении слэм-данк, не приближайтесь слишком близко головой к баскетбольному щиту, кольцу или сетке, иначе можно получить серьезную травму при столкновении зубов или лица с баскетбольным щитом, кольцом или сеткой. * Во время регулировки высоты или перемещения конструкции, не касайтесь руками и пальцами подвижных частей. * Не позволяйте детям регулировать конструкцию. * Во время игры не надевайте украшения (кольца, часы, браслеты и т.д.). Данные предметы могут зацепиться за сетку. * Проверяйте оборудование на признаки коррозии (ржавчина, точечная коррозия, скалывание). При необходимости наносите эмалевую краску на поверхность конструкции. В случае если ржавчина разъела сталь, следует незамедлительно заменить поврежденную деталь. * Перед каждым использованием проверяйте устойчивость конструкции, надежность крепежа, отсутствие изношенных деталей, признаки коррозии и устраняйте неполадки перед использованием. * Не допускайте намокания щита и не используйте агрессивных моющих средств для очищения поверхности | |     **РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ**  Высота стойки варьируется от 2,30м до 3,05м. Для того, чтобы отрегулировать высоту, воспользуйтесь рукояткой (L). | **Шаг 5.**  1. Подсоедините кривошипную рукоятку (L) к регулировочному механизму (J).  2. Закрепите опоры (F1, F2, G1, G2) на раме (Н), как показано на рисунке ниже.    **Шаг 6.**  Просверлите 12 отверстий в стене в соответствии с расстоянием отверстий на опорной раме (Н). Прикрепите полностью собранную баскетбольную конструкцию при помощи болтов (I). |
| **Шаг 3.**  Закрепите другой конец кронштейнов (М) и (К) на опорной раме (Н) при помощи крепежей (А1), (А2) и (А3), как показано на рисунке ниже. Проверьте, чтобы расположение рамы (Н) строго соответствовало рисунку.    **Шаг 4.**  1. Закрепите верхнюю часть регулировочного механизма (J) на верхнем кронштейне (К) при помощи крепежей (Е1), (Е2) и (Е3), как показано на рисунке ниже.  2. Подсоедините четыре опоры (F1), (F2), (G1) и (G2) к нижней части механизма (J) и закрепите их при помощи крепежей (D1), (D2), (D3) и (D4). | **Перечень деталей** |
|  | **ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ**  **Шаг 1.**  Прикрепите баскетбольное кольцо (АА) к передней стороне щита (СС) при помощи крепежей (А1), (А2) и (А3), как показано на рисунке ниже. Отсоедините от кольца две пружины, прежде чем закрепите его на щите, а затем установите их обратно.    **Шаг 2.**  Прикрепите нижний (М) и верхний (К) кронштейн к задней стороне щита (СС), как показано на рисунке.  Убедитесь, что положение обоих кронштейнов строго соответствует рисунку – ошибка в сборке не позволит вам выполнить следующий этап. |